## รายละเอียดโครงการพัฒนา

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.01

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑ – บ้านนายเรียบ) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  | ๔๙๓,๐๐๐ |  |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปา – บ้านอาจารย์วรทัศน์) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๒๒๒,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (บริเวณโนนศาลา - เรียบมูล) บ้านยาง หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ |  |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร (สายด้านทิศตะวันตกวัดหนองแดง) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการเสริมผิว Ac แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร |  |  |  | ๔๙๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านทิศตะวันออกวัดหนองแดง – บ้านนางอารีย์ พรมน้อย) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  | ๑๑๙,๐๐๐ |  |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม(บล็อกคอลเวิสร์) (ทิศเหนือสระประปา)บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๒๕๐,๐๐๐  |  | จำนวน ๑ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกพันธ์เจริญ - นางโปย ดอกบัวช้อน) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๔,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายอำนวย วันทอง – นางช่วย บัวนาค) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  | ๔๙๔,๐๐๐ |  |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน น.ต.ประสบโชค ดังพิมาย) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๙,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกป่ามะม่วง – โรงงานเก่า) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๕๓๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้าน ร.ท.จิระ สุขก้อง) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) พร้อมเสริมดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  | ๔๙๘,๐๐๐ |  |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกวัดหนองแดง – บ้านนางทองดี อยู่โยธา) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) วางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร -ชั้น ๓ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเสริมดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๘,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ (สายบ้านหนองแดง – บ้านโคกเจริญ) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๗,๒๐๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๑4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสระประปา – บ้านนายทรงพล) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๔ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๗๐๙,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| ๑5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายราย – โรงงานเก่า) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๑,๑๓๕ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด  |  |  |  | ๘๒๕,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณโรงงานเก่า – บ้านสารวัตทูล) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๑,๒๘๗,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเย้ย – บ้านนายจ่อย กลางสิ่ว) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๔ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๗๑๙,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายบ้านนายริ ช่างบุ – บ้านนายดี ประจิตร) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๑๔๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนดิน (บ้านนายพิน ผ่องพูน – บ้านสารวัตรทูล) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการเสริมดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๑.๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๑๙๕,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (บริเวณสี่แยกบ้านนางนิตยา – คลองชลประทาน) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเสริมดินขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามรูปแบบกำหนด |  |  |  | ๑๓๒,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| ๒1 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนายลิขิต พลีพูล) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมเสริมดินขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ตามรูปแบบกำหนด |  |  |  | ๖๘๒,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒ – ศาลตาปู่) บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ๔ – ไปหนองตะคลอง) บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| 24 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ซอย ๑) บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการเสริมผิว Ac แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร |  |  |  | ๔๙๒,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 (บริเวณทางเข้าบ้านพันธ์เจริญ) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 425 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | 1,300,000 |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ซอยสนามกีฬา – บ้านนางพะเยาว์ พิรักษา) บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเสริมดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปรับแต่งให้เรียบร้อย |  |  |  | ๑๗๓,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (บริเวณรอบหนองสนุ่น) บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเสริมดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๘,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ซอยบ้านนางจตุพร สุขก้อง) บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเสริมดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๒๒,๕๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายน้อย นาบุญ) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๙๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายพิมภา แท่นทอง) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางตามสภาพ) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๓๙๕,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ซอยข้างประปา – บ้านนายทวน มากแก้ว) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | โดยทำการเสริมผิว Ac แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๑๙๓,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 33 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ซอยข้างโรงเรียน – บ้านอาจารย์สุริยา) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | โดยทำการเสริมผิว Ac แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๑๙๓,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงเรียนชุมพวงศึกษา – ถึงเขตเทศบาลชุมพวง) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๔๙๙,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แบบ ผ.01

**⮚ แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 35 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  |  |  | ๒๔๘,๐๐๐ |  | จำนวน ๔ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 36 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด |  |  |  | ๒๔๘,๐๐๐ |  | จำนวน ๔ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 37 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  |  |  | ๒๔๘,๐๐๐ |  | จำนวน ๔ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 38 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  |  |  | ๒๔๘,๐๐๐ |  | จำนวน ๔ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 39 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  |  |  | ๒๔๘,๐๐๐ |  | จำนวน ๔ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |
| 40 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม | ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  |  |  | ๒๔๘,๐๐๐ |  | จำนวน ๔ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | กองช่าง |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยีน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านน้ำแก้จน**

แบบ ผ.01

**0⮚ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 41 | โครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม(บล็อกคอลเวิสร์) (ทิศเหนือสระประปา)บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๒๕๐,๐๐๐  |  | จำนวน ๑ จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 42 | โครงการติดตั้งบานประตูน้ำระบายน้ำ (บริเวณคลองปรึก) บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔  | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำไหลหลาก | ทำการติดตั้งบานประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑ เมตร พร้อมก่อผนัง คสล. จำนวน ๑ ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด |  |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ถนน ๑ สาย | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำไหลหลากในพื้นที่ | กองช่าง |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข**

 **⮚ แผนงานสาธารณสุข**

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 43 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ประชาชนในเขตพื้นปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |  |  | 100,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่ไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ประชาชนในพื้นที่ไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | สำนักปลัด |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข**

แบบ ผ.01

 **⮚ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 44 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง จำนวน ๕๐ คน |  |  | 100,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 90 ของความสำเร็จของโครงการ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน  | สำนักปลัด |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **⮚ แผนงานการเกษตร**

แบบ ผ.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่า****จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 45 | โครงการกำจัดวัชพืช (หนองละลมกาฬ) บ้านยาง หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | ทำการกำจัดวัชพืชหนองละลมกาฬ ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร  |  |  | ๙๘,๘๐๐ |  |  | จำนวน ๑ บ่อ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม | กองช่าง |
| 46 | 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน | ปลูกต้นไม้สองข้างทางเป็นระยะทาง 1 กม. และดูแลรักษาจนโต |  |  | 50,000 | 10,000 | 10,000 | ต้นไม้ทั้งสองข้างทาง | พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน | สำนักปลัด |
| 47 | โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ | เพื่อป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลายของดิน | ป้องกันการพังทลายของดินรอบหนองละลมน้อย |  |  | 1,000 |  |  | การพังทลายของดิน | สามารถป้องกันการพังทลายของดินมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลายของดินได้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น | สำนักปลัด |